**Твердотопливные котлы BIOMIX**

**с автоматической подачей топлива мощностью от 93 до 1628 кВт**

**гарантия 6 лет на герметичность корпуса котла**

|  |
| --- |
| Основное топливо:• пеллеты, агропеллеты• сухие зерновые культуры (овес, кукуруза, подсолнечник)• сухие косточки фруктов (диаметр до 10-15мм)• мелкие куски древесины (размером от 5мм до 25мм)• опилки (размером от 5мм до 25мм)• раздробленные куски древесины (длинной от 5мм до 25мм)• стружка (размером от 5мм до 25мм)Альтернативное топливо (сжигание на колосниках при ручной загрузке) – дрова, брикеты, угольВозможность сжигания газа или жидкого топлива, после установки в котле вентиляторной горелки. |

 **30.03.2015**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Мощность котла** | **Размер****котла** | **Вход****выход** | **Бункер** | **Диаметр дымохода** | **Вес котла** | **Цена** |
| **кВт** | **Ккал/ч** | **мм** | **дюйм** | **л** | **мм** | **кг** | **Евро** |
| HL-Mix 93 | 93 | 80000 | 1150x1400x1550 | 2″ | 500 | 245 | 490 | 13608,00 |
| HL-Mix 105 | 105 | 90000 | 1250x1400x1550 | 2″ | 500 | 245 | 520 | 13897,00 |
| HL-Mix 130 | 128 | 110000 | 1350x1400x1550 | 2″ | 500 | 245 | 550 | 14186,00 |
| HL-Mix 140 | 140 | 120000 | 1300x1730x1850 | 2″ | 800 | 295 | 880 | 15795,00 |
| HL-Mix 160 | 163 | 140000 | 1400x1730x1850 | 2″ | 800 | 295 | 930 | 16469,00 |
| HL-Mix 190 | 186 | 160000 | 1500x1730x1850 | 2 ½″ | 800 | 295 | 1000 | 17143,00 |
| HL-Mix 210 | 209 | 180000 | 1650x1730x1850 | 2½″ | 800 | 295 | 1070 | 17818,00 |
| HL-Mix 230 | 233 | 200000 | 1900x1730x1850 | 2½″ | 800 | 295 | 1220 | 20515,00 |
| HL-Mix 260 | 256 | 220000 | 1900x1730x1850 | 2½″ | 800 | 295 | 1370 | 21575,00 |
| HL-Mix 290 | 291 | 250000 | 1840x2000x2250 | 3″ | 1200 | 345 | 1600 | 25015,00 |
| HL-Mix 350 | 349 | 300000 | 2090x2000x2250 | 3″ | 1200 | 345 | 1790 | 26075,00 |
| HL-Mix 400 | 407 | 350000 | 2340x2000x2250 | 4″ | 1200 | 395 | 2010 | 27712,00 |
| HL-Mix 460 | 465 | 400000 | 2590x2000x2250 | 4″ | 1200 | 395 | 2230 | 30890,00 |
| HL-Mix 580 | 581 | 500000 | 2840x2000x2250 | 4″ | 1200 | 395 | 2430 | 32725,00 |
| HL-Mix 700 - HL-Mix 1600 | по запросу |
| Автоматическая уборка пепла: | HL-Mix (93 – 130)  | 1400,00 |
| HL-Mix (160 – 230)  | 2100,00 |
| HL-Mix (290 – 580)  | 3250,00 |
| HL-Mix (700 – 1160) | 5600,00 |
|  | Панель управления котлом с автоматическим розжигом топки в комплекте котла |