**Твердотопливные котлы Kamen - 4 года гарантии**



|  |  |
| --- | --- |
|  | **W – KOMFORT с механическим регулятором тяги (2 года гарантии)** |
| **Модель** | **Мощность котла (кВт)** | **Отапливаемая площадь (м²)** | **Диаметр дымохода (мм)** | **Вес котла (кг)** | **Цена в Евро** |
| W - 10 | 10 | до 100 | 190 | 215 | 685,00 |
| W – 13 | 13 | 100 – 130 | 200 | 240 | 755,00 |
| W – 17 | 17 | 130 – 160 | 210 | 255 | 835,00 |
| W – 22 | 22 | 190 – 220 | 220 | 285 | 945,00 |
| W - 28 | 28 | 220 – 270 | 220 | 315 | 1015,00 |
|  | **DREMAX – Увеличенная камера сгорания (поленья длиной 450 – 650 мм)** **контролер управления циркуляционными насосами отопления и ГВС, вентилятором** |
| **Модель** | **Мощность котла (кВт)** | **Отапливаемая площадь (м²)** | **Диаметр дымохода (мм)** | **Вес котла (кг)** | **Цена в Евро** |
| DREMAX – 16  | 16 | до 150 | 170 | 230 | 1200,00 |
| DREMAX – 20 | 20 | 150 – 200 | 200 | 245 | 1300,00 |
| DREMAX – 26 | 16 | 200 – 260 | 210 | 260 | 1365,00 |
| DREMAX – 32 | 32 | 250 – 320 | 250 | 280 | 1500,00 |
| DREMAX – 40  | 40 | 320 - 400 | 280 | 295 | 2055,00 |
|  | **WG STANDART с вентилятором и контролером** **(управление циркуляционными насосами отопления и ГВС)** |
| **Модель** | **Мощность котла (кВт)** | **Отапливаемая площадь (м²)** | **Диаметр дымохода (мм)** | **Вес котла (кг)** | **Цена в Евро** |
| WG – 8 | 8 | до 80 | 190 | 200 | 940,00 |
| WG – 10 | 10 | 80 – 90 | 190 | 220 | 970,00 |
| WG – 13 | 13 | 90 – 120 | 200 | 245 | 1040,00 |
| WG – 17 | 17 | 120 – 140 | 210 | 260 | 1175,00 |
| WG – 19 | 19 | 140 – 170 | 210 | 275 | 1245,00 |
| WG – 22 | 22 | 170 – 200  | 220 | 290 | 1295,00 |
| WG – 28 | 28 | 200 – 230 | 220 | 320 | 1365,00 |
| WG – 32 | 32 | 230 – 250 | 240 | 355 | 1485,00 |
| WG – 36 | 36 | 250 – 280 | 240 | 395 | 1686,00 |
| WG – 40 | 40 | 280 – 320 | 250 | 425 | 1995,00 |
| WG – 50 | 50 | 320 – 440 | 250 | 570 | 2455,00 |
| WG – 60 | 60 | 500 – 600 | 280 | 650 | 3647,00 |
| WG – 70 | 70 | 600 – 700 | 280 | 760 | 4212,00 |
| WG – 80 | 80 | 700 – 800  | 280 | 870 | 4777,00 |
| WG – 90 | 90 | 800 – 900 | 280 | 1000 | 5470,00 |
| WG – 100 | 100 | 900 – 1000 | 330 | 1170 | 6163,00 |
| WG – 125 | 125 | 1000 – 1250 | 330 | 1350 | 7330,00 |
| WG – 150 | 150 | 1250 – 1500 | 330 | 1550 | 8497,00 |
| WG – 175 | 175 | 1500 – 1750 | 330 | 1850 | 9630,00 |
| WG – 200 | 200 | 1750 – 2000  | 330 | 2150 | 10765,00 |
| WG – 250 | 250 | 2000 – 2500 | 330 | 2700 | 12035,00 |
| WG – 300 | 300 | 2500 – 3000 | 380 | 3200 | 13954,00 |
| WG – 400 | 400 | 3000 – 4000 | 380 | 3600 | 19735,00 |