

**Твердотопливные котлы BIOMIX**

**с автоматической подачей топлива мощностью от 93 до 1628 кВт**



**гарантия 6 лет на герметичность корпуса котла**

|  |
| --- |
| Основное топливо: • пеллеты, агропеллеты • сухие зерновые культуры (овес, кукуруза, подсолнечник) • сухие косточки фруктов (диаметр до 10-15мм)  • мелкие куски древесины (размером от 5мм до 25мм)  • опилки (размером от 5мм до 25мм)  • раздробленные куски древесины (длинной от 5мм до 25мм)  • стружка (размером от 5мм до 25мм)  Альтернативное топливо (сжигание на колосниках при ручной загрузке) – дрова, брикеты, уголь Возможность сжигания газа или жидкого топлива, после установки в котле вентиляторной горелки. |



**30.03.2015**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Мощность котла** | | **Размер**  **котла** | **Вход**  **выход** | **Бункер** | **Диаметр дымохода** | **Вес котла** | **Цена** |
| **кВт** | **Ккал/ч** | **мм** | **дюйм** | **л** | **мм** | **кг** | **Евро** |
| HL-Mix 93 | 93 | 80000 | 1150x1400x1550 | 2″ | 500 | 245 | 490 | 13608,00 |
| HL-Mix 105 | 105 | 90000 | 1250x1400x1550 | 2″ | 500 | 245 | 520 | 13897,00 |
| HL-Mix 130 | 128 | 110000 | 1350x1400x1550 | 2″ | 500 | 245 | 550 | 14186,00 |
| HL-Mix 140 | 140 | 120000 | 1300x1730x1850 | 2″ | 800 | 295 | 880 | 15795,00 |
| HL-Mix 160 | 163 | 140000 | 1400x1730x1850 | 2″ | 800 | 295 | 930 | 16469,00 |
| HL-Mix 190 | 186 | 160000 | 1500x1730x1850 | 2 ½″ | 800 | 295 | 1000 | 17143,00 |
| HL-Mix 210 | 209 | 180000 | 1650x1730x1850 | 2½″ | 800 | 295 | 1070 | 17818,00 |
| HL-Mix 230 | 233 | 200000 | 1900x1730x1850 | 2½″ | 800 | 295 | 1220 | 20515,00 |
| HL-Mix 260 | 256 | 220000 | 1900x1730x1850 | 2½″ | 800 | 295 | 1370 | 21575,00 |
| HL-Mix 290 | 291 | 250000 | 1840x2000x2250 | 3″ | 1200 | 345 | 1600 | 25015,00 |
| HL-Mix 350 | 349 | 300000 | 2090x2000x2250 | 3″ | 1200 | 345 | 1790 | 26075,00 |
| HL-Mix 400 | 407 | 350000 | 2340x2000x2250 | 4″ | 1200 | 395 | 2010 | 27712,00 |
| HL-Mix 460 | 465 | 400000 | 2590x2000x2250 | 4″ | 1200 | 395 | 2230 | 30890,00 |
| HL-Mix 580 | 581 | 500000 | 2840x2000x2250 | 4″ | 1200 | 395 | 2430 | 32725,00 |
| HL-Mix 700 - HL-Mix 1600 | | | | | | | | по запросу |
| Автоматическая уборка пепла: | | | HL-Mix (93 – 130) | | | | | 1400,00 |
| HL-Mix (160 – 230) | | | | | 2100,00 |
| HL-Mix (290 – 580) | | | | | 3250,00 |
| HL-Mix (700 – 1160) | | | | | 5600,00 |
|  | | Панель управления котлом с автоматическим розжигом топки в комплекте котла | | | | | | |