**Твердотопливные котлы BIOPLEX**

**с автоматической подачей топлива мощностью от 47 до 1628 кВт**

**гарантия 6 лет на герметичность корпуса котла**

|  |
| --- |
| Основное топливо:• пеллеты, агропеллеты• сухие зерновые культуры (овес, кукуруза, подсолнечник)• сухие косточки фруктов (диаметр до 10-15 мм)Альтернативное топливо (сжигание на колосниках при ручной загрузке) – дрова, брикеты, угольВозможность сжигания газа или жидкого топлива, после установки в котле вентиляторной горелки.• Автоматический розжиг пеллет (опция) – 600 Евро• Автоматическая уборка пепла (опция): |
| HL 47 – 1300 ЕвроHL (58 – 130) – 1400 ЕвроHL (160 – 230) – 2100 ЕвроHL (290 – 580) – 3250 ЕвроHL (700 – 1160) – 5600 Евро |

 **25.03.2015**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Мощность котла** | **Размер****котла** | **Вход****выход** | **Бункер** | **Диаметр дымохода** | **Вес котла** | **Цена** |
| **кВт** | **Ккал/ч** | **мм** | **дюйм** | **л** | **мм** | **кг** | **Евро** |
| HL 47 | 47 | 40000 | 1020x1150x1290 | 1 ½″ | 350 | 175 | 335 | 4805,00 |
| HL 58 | 58 | 50000 | 1120x1150x1290 | 1 ½″ | 350 | 175 | 360 | 5770,00 |
| HL 69 | 69 | 60000 | 950x1400x1550 | 1 ½″ | 350 | 195 | 420 | 6220,00 |
| HL 81 | 81 | 70000 | 1050x1400x1550 | 1 ½″ | 350 | 245 | 450 | 7725,00 |
| HL 93 | 93 | 80000 | 1150x1400x1550 | 2″ | 350 | 245 | 490 | 8010,00 |
| HL 105 | 105 | 90000 | 1250x1400x1550 | 2″ | 350 | 245 | 520 | 8665,00 |
| HL 130 | 128 | 110000 | 1350x1400x1550 | 2″ | 350 | 245 | 550 | 9245,00 |
| HL 140 | 140 | 120000 | 1300x1730x1850 | 2″ | 600 | 295 | 880 | 11005,00 |
| HL 160 | 163 | 140000 | 1400x1730x1850 | 2″ | 600 | 295 | 930 | 12260,00 |
| HL 190 | 186 | 160000 | 1500x1730x1850 | 2 ½″ | 600 | 295 | 1000 | 13510,00 |
| HL 210 | 209 | 180000 | 1650x1730x1850 | 2½″ | 600 | 295 | 1070 | 14380,00 |
| HL 230 | 233 | 200000 | 1900x1730x1850 | 2½″ | 600 | 295 | 1220 | 15015,00 |
| HL 260 | 256 | 220000 | 1900x1730x1850 | 2½″ | 600 | 295 | 1370 | 17845,00 |
| HL 290 | 291 | 250000 | 1840x2000x2250 | 3″ | 950 | 345 | 1600 | 18775,00 |
| HL 350 | 349 | 300000 | 2090x2000x2250 | 3″ | 950 | 345 | 1790 | 20410,00 |
| HL 400 | 407 | 350000 | 2340x2000x2250 | 4″ | 950 | 395 | 2010 | 32050,00 |
| HL 460 | 465 | 400000 | 2590x2000x2250 | 4″ | 950 | 395 | 2230 | 25775,00 |
| HL 580 | 581 | 500000 | 2840x2000x2250 | 4″ | 950 | 395 | 2430 | 29190,00 |
| HL 700 | 698 | 600000 | 2330x2050x2590 | 4″ | 1200 | 490 | 3020 | 32565,00 |
| HL 750 | 756 | 650000 | 2580x2050x2590 | 5″ | 1200 | 490 | 3650 | 35840,00 |
| HL 800 | 814 | 700000 | 2830x2050x2590 | 5″ | 1200 | 490 | 4230 | 38345,00 |
| HL 870 | 872 | 750000 | 3080x2050x2590 | 5″ | 1200 | 490 | 4520 | 40655,00 |
| HL 930 | 930 | 800000 | 3330x2050x2590 | 6″ | 1200 | 490 | 4820 | 43256,00 |
| HL 1050 | 1050 | 900000 | 3580x2050x2590 | 6″ | 1200 | 490 | 5320 | 47014,00 |
| HL 1160 | 1163 | 1000000 | 3830x2050x2590 | 6″ | 1200 | 490 | 5920 | 50771,00 |
| HL 1400 | 1395 | 1200000 | 3420x4030x2150 | 6″ | 2400 | 590 | 6650 | 57900,00 |
| HL 1600 | 1628 | 1400000 | 3920x4030x2150 | 6″ | 2400 | 590 | 7500 | 66670,00 |
|  | Контрольная панель управления HL-1 | 320,00 |
|  | Электронная панель управления PWC 2500 | 420,00 |