

**Твердотопливные котлы Kamen - 4 года гарантии**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **W – KOMFORT с механическим регулятором тяги (2 года гарантии)** | | | | | | | | | |
| **Модель** | **Мощность котла (кВт)** | | **Отапливаемая площадь (м²)** | **Диаметр дымохода (мм)** | | **Вес котла (кг)** | | **Цена в Евро** | |
| W - 10 | 10 | | до 100 | 190 | | 215 | | 685,00 | |
| W – 13 | 13 | | 100 – 130 | 200 | | 240 | | 755,00 | |
| W – 17 | 17 | | 130 – 160 | 210 | | 255 | | 835,00 | |
| W – 22 | 22 | | 190 – 220 | 220 | | 285 | | 945,00 | |
| W - 28 | 28 | | 220 – 270 | 220 | | 315 | | 1015,00 | |
|  | **DREMAX – Увеличенная камера сгорания (поленья длиной 450 – 650 мм)**  **контролер управления циркуляционными насосами отопления и ГВС, вентилятором** | | | | | | | | | |
| **Модель** | | **Мощность котла (кВт)** | **Отапливаемая площадь (м²)** | | **Диаметр дымохода (мм)** | | **Вес котла (кг)** | **Цена в Евро** | |
| DREMAX – 16 | | 16 | до 150 | | 170 | | 230 | 1200,00 | |
| DREMAX – 20 | | 20 | 150 – 200 | | 200 | | 245 | 1300,00 | |
| DREMAX – 26 | | 16 | 200 – 260 | | 210 | | 260 | 1365,00 | |
| DREMAX – 32 | | 32 | 250 – 320 | | 250 | | 280 | 1500,00 | |
| DREMAX – 40 | | 40 | 320 - 400 | | 280 | | 295 | 2055,00 | |
|  | **WG STANDART с вентилятором и контролером**  **(управление циркуляционными насосами отопления и ГВС)** | | | | | | | | | |
| **Модель** | | **Мощность котла (кВт)** | **Отапливаемая площадь (м²)** | | **Диаметр дымохода (мм)** | | **Вес котла (кг)** | | **Цена в Евро** |
| WG – 8 | | 8 | до 80 | | 190 | | 200 | | 940,00 |
| WG – 10 | | 10 | 80 – 90 | | 190 | | 220 | | 970,00 |
| WG – 13 | | 13 | 90 – 120 | | 200 | | 245 | | 1040,00 |
| WG – 17 | | 17 | 120 – 140 | | 210 | | 260 | | 1175,00 |
| WG – 19 | | 19 | 140 – 170 | | 210 | | 275 | | 1245,00 |
| WG – 22 | | 22 | 170 – 200 | | 220 | | 290 | | 1295,00 |
| WG – 28 | | 28 | 200 – 230 | | 220 | | 320 | | 1365,00 |
| WG – 32 | | 32 | 230 – 250 | | 240 | | 355 | | 1485,00 |
| WG – 36 | | 36 | 250 – 280 | | 240 | | 395 | | 1686,00 |
| WG – 40 | | 40 | 280 – 320 | | 250 | | 425 | | 1995,00 |
| WG – 50 | | 50 | 320 – 440 | | 250 | | 570 | | 2455,00 |
| WG – 60 | | 60 | 500 – 600 | | 280 | | 650 | | 3647,00 |
| WG – 70 | | 70 | 600 – 700 | | 280 | | 760 | | 4212,00 |
| WG – 80 | | 80 | 700 – 800 | | 280 | | 870 | | 4777,00 |
| WG – 90 | | 90 | 800 – 900 | | 280 | | 1000 | | 5470,00 |
| WG – 100 | | 100 | 900 – 1000 | | 330 | | 1170 | | 6163,00 |
| WG – 125 | | 125 | 1000 – 1250 | | 330 | | 1350 | | 7330,00 |
| WG – 150 | | 150 | 1250 – 1500 | | 330 | | 1550 | | 8497,00 |
| WG – 175 | | 175 | 1500 – 1750 | | 330 | | 1850 | | 9630,00 |
| WG – 200 | | 200 | 1750 – 2000 | | 330 | | 2150 | | 10765,00 |
| WG – 250 | | 250 | 2000 – 2500 | | 330 | | 2700 | | 12035,00 |
| WG – 300 | | 300 | 2500 – 3000 | | 380 | | 3200 | | 13954,00 |
| WG – 400 | | 400 | 3000 – 4000 | | 380 | | 3600 | | 19735,00 |